**Техническое задание на ремонт и восстановление дорожного полотна Ульяновской ГНС (ул. Автомобилистов, 17):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Кол-во, ед изм** |
| **1.** | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 279 м2 |
| **2.** | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 80 м |
| **3.** | Заделка швов в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом | 80 м |
| **4.** | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см | 966 м2 |
| **5.** | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | из расчета толщины бетонного покрытия 20 см |
| **6.** | Сборка и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | 6,25 т |
| **7.** | Сборка и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | 4,23 т |
| **8.** | Сборка и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм | 6,13 т |
| **9.** | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | из расчета устройства терморазрывов 2\*6 м |
| **10.** | Устройство упрочненных покрытий бетонных полов | 966 м2 |
| **11.** | Пропитка для бетона Монолит 20м | 0,2-0,4 л/м2 |